УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Великорецкого сельского поселения

от 03.09.2021 № 30

(с изм. от 21.11.2022 № 54,

от 30.05.2023 № 23)

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**градостроительного проектирования Великорецкого сельского поселения**

**1. Область применения**

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Великорецкого сельского поселения (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения Великорецкого сельского поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Великорецкого сельского поселения.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Великорецкого сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Великорецкого сельского поселения.

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованных в статье 102 Закона области.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана Великорецкого сельского поселение, а также внесению в него изменений.

**2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов**

 **градостроительного проектирования**

**2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня**

 **обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные**

 **показатели максимально допустимого уровня территориаль-**

 **ной доступности таких объектов**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах  | не нормируется | 500 метров |

 **2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня**

 **обеспеченности объектами в области физической культуры и**

 **спорта и расчетные показатели максимально допустимого**

 **уровня территориальной доступности таких объектов**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км  |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | ***540*** | ***1,5 м*** |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование (в ред. постановления от 30.05.2023 № 23).

**2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов**

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объект,единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения** |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек  |  |
| Сельский населенный пункт | 12 | ***500 м*** |
| **2** | **Объекты ритуальных услуг местного значения** |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов (в ред. постановления от 30.05.2023 №23).

**2.4. Расчетные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения Великорецкого сельского поселения Юрьянского района Кировской области».**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог общего пользования местного значения Великорецкого сельского поселения Юрьянского района Кировской области следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности  | Максимально допустимый уровень обеспеченности |
| единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения Великорецкого сельского поселения | км/1 км 2 территории | 0,095 | не нормируется |

**2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект местного значения (учреждение, организация) | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами регионального или местного значения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов регионального или местного значения |
| Дошкольные образовательные организации | 47 мест на 1 тыс. жителей | 2 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности <\*> |
| Общеобразовательные организации | 98 мест на 1 тыс. жителей | для обучающихся, получающих начальное общее образование, - 2 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности;для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование, - 4 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности <\*> |

**(Пункт 2.5. введен постановлением от 21.11.2022 № 54).**

**3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования**

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории Великорецкого сельского поселения проживает 343 чел, плотность 2,6 чел/км. кв;

программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования утвержденной решением Думы от 03.04.2008 №6/3;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Юрьянского района, утверждённой решением Юрьянской районной Думы от 29.10.2011 № 8/8

генерального плана Великорецкого сельского поселение утвержден решением Думы от 16.12.2010 №37/3

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Великорецкого сельского поселения, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области транспорта:

***100 м***

В области физической культуры и спорта:

***100 м***

Для объектов в иных областях:

***100 м***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_